КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.02.2026 г. №49 

г. Шумиха

Об утверждении муниципальной программы 

 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального  округа Курганской области на 2026 – 2030 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области, в целях развития, модернизации и инженерно-технической оптимизации функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Шумихинского муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального  округа Курганской области на 2026 – 2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области, начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Заместитель Главы 

Шумихинского муниципального округа 

Курганской области
           М.Д. Грехова

Приложение к Постановлению Администрации  Шумихинского муниципального округа от 02.02.2026 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа  Курганской  области на   2026 – 2030 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2026-2030 годы»

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2026-2030 годы (далее Программа)

	Ответственный исполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее Отдел ЖКХ)

	Соисполнители
	Предприятия и организации коммунального комплекса (по согласованию),
Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее отдел строительства и имущества)



	Цель Программы
	– развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества;  

– достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

– повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

	Задачи Программы
	– взаимосвязанное перспективное планирование мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом;
– обоснование мероприятий по развитию, модернизации и оптимизации функционирования  систем коммунальной инфраструктуры;
– выполнение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
– создание условий для инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;
– формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры;
– создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов


	Целевые индикаторы
	В сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

· количество  аварий в системе, шт.;
· количество инцидентов в системе, шт.;
· количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.;
· длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.
В сфере газоснабжения: 
· количество газифицированных населенных пунктов, ед.

В сфере сбора и утилизации ТБО:
· увеличение количества оборудованных площадок для сбора ТКО в общем числе площадок;
· улучшение эстетического вида населенных пунктов муниципального округа

В сфере электроснабжения:

· Оплата заключенных договоров аренды мест крепления светильников на опорах ВЛ

	Сроки реализации Программы
	2026-2030 годы

	 Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

– модернизация систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия,
– оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышение их надежности,
–  снижение потерь коммунальных ресурсов
2. Социально-экономических результатов:

– рациональное использование природных ресурсов;

– повышение качества услуг и повышение комфортности проживания граждан,
– эффективное функционирование организаций коммунального комплекса


Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа  строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями  жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  При разработке Программы также учитывались требования следующих нормативных документов:   Федерального закона от 27 июля  2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановления Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 14 апреля 2008 года  № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и др.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг. 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области является: 


– развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества;  


– достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;


– повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на достижение вышеназванных  целей. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области являются:

1. Взаимосвязанное перспективное планирование мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом.
2. Обоснование мероприятий по развитию, модернизации и оптимизации функционирования  систем коммунальной инфраструктуры.
3. Выполнение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

4. Создание условий для инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры.

5. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры. 
6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, захоронения твердых бытовых отходов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2026 по 2030 год. Учитывая долгосрочность Программы, комплекс мероприятий  будет ежегодно уточняться. Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направления и приоритетов политики. 

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

1) недостаточная активность хозяйствующих субъектов в решении задач Программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1. Характеристика муниципального образования

Шумихинский муниципальный округ входит в состав Курганской области, которая, в свою очередь, входит в состав Уральского Федерального округа.

Площадь территории, занимаемой Шумихинским муниципальным округом, составляет 2,8 тыс. км.2. Протяжённость муниципального округа с севера на юг составляет приблизительно 92км., с запада на восток – 51км. 

Численность населения муниципального округа на 01.01.2024г. равняется 23,2 тыс. человек. По численности населения Шумихинский муниципальный округ занимает 5-е место среди 24 муниципальных округов Курганской области. На территории муниципального округа расположено 1 городское поселение – г. Шумиха, являющееся административным центром муниципального округа, и 44 сельских населённых пунктов. Из общего числа жителей муниципального округа доля городского населения составляет 69,1% (16,045 тыс. чел). 

Рельеф Шумихинского муниципального округа представляет слабохолмистую равнину, прорезанную долинами реки Миасс, ее притоками Каменкой, Кипелью, Карачелкой, Чесноковкой и Падью со значительным количеством озер, лесных колков. В муниципальный округе большое количество открытых водоемов. Климат резко континентальный с недостаточным увлажнением, с холодной и малоснежной зимой, сухой весной, резкими колебаниями температур дня и ночи, теплым сухим летом. Преобладание ветров западного и северо-западного направления. 

Территория муниципального округа относится к строительно-климатической зоне 1В. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34 и -21,9(С. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 170см.

Зимой неблагоприятные погодные условия создаются в дни с температурой воздуха ниже -20(С в сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней составляет 20-30 за холодный период. 

Основные природные ресурсы муниципального округа – это сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 164,3 тыс.га (57% всей территории муниципального образования), в т.ч. 83,5 тыс. га пашни.

Муниципальный округ располагает минерально-сырьевыми ресурсами. Имеются запасы высококачественных глин для производства кирпича, большие запасы строительного песка, торфа. Разведано одно из крупнейших в области Хохловское месторождение урана.

Наиболее крупные по численности занятых предприятия:  ООО «Энергосервис», ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов», ООО «Станкопромгрупп», ООО «Завод специального оборудования». Большинство предприятий располагаются в центре муниципального округа - г. Шумиха. В сельской местности местами приложения труда в основном являются сельскохозяйственные, пищевые предприятия.

1.2.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Шумихинском муниципальный округе осуществляют ООО «Энергосервис», МКП «Крутогорское». 

Основная доля в покрытии тепловых нагрузок приходится на ООО «Энергосервис»  - 90%.

Система теплоснабжения характеризуется:

- высоким уровнем физического  износа тепловых сетей – в среднем 60-70%;

- низкой степенью автоматизации на некоторых котельных;

- потерями в теплосетях вследствие высокой степени износа до 30-40 %.

Общая протяжённость теплотрасс по муниципальный округу составляет 36,5км (в 2-х трубном исчислении), в т. ч. в г. Шумиха – 22,6 км,  наибольший диаметр теплосети-426 мм, прокладка теплосети – подземная в канализации и надземная. 

Всего на территории округа действует 36 котельных отапливающих население и социально значимые объекты (29 газовых, 6 на угле и одна котельная отапливается дровами). Действуют две теплоснабжающие организации: ООО «Энергосервис» (16 котельных) и МУП «Крутогорское» (1 котельная). Остальные 19 котельных  являются ведомственными, служат для отопления учреждений образования и культуры, а также административных зданий Администрации Шумихинского округа (8 газовых котельных – отдел ЖКХ, 3 угольные котельные – отдел образования, 4 угольных, 3 газовых и 1 котельная на дровах – отдел культуры). Котельные не загружены по своей установленной тепловой мощности. Во всех газифицированных населенных пунктах котельные переведены на основной вид топлива: природный газ.
В таблице ниже представлен баланс по потреблению тепловой энергии в разрезе населенных пунктов.
Таблица 1.12.4-2 Тепловые нагрузки потребителей Шумихинского муниципального округа

	Наименование потребителей
	Ед. измере-ния
	Нагрузка, Гкал/час

	
	
	Всего по МО
	г. Шумиха
	с. Каменное
	с. Карачельское
	с. Крутая горка
	с. Большая Рига

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Население
	Гкал/ час
	9,447
	8,248
	0,011
	0,039
	1,149
	0

	Бюджетные учреждения
	Гкал/час
	6,2606
	4,9926
	0,232
	0,507
	0,044
	0,485

	Прочие
	Гкал/час
	3,4224
	2,8673
	0,0051
	0
	0,522
	0,028

	Всего
	Гкал/час
	19,13
	16,1079
	0,2481
	0,546
	1,715
	0,513


Большая часть населения муниципального округа использует нецентрализованное индивидуальное печное теплоснабжение, что обусловлено низкой плотностью застройки и историческими особенностями муниципального округа.

Основные проблемы системы теплоснабжения Шумихинского муниципального округа:

· высокий износ тепловых сетей;

· средний износ котельного оборудования;

· использование низкого эффективных видов топлива(уголь);

· отсутствие приборов учета тепловой энергии у абонентов.

1.3. Газоснабжение

Газоснабжение Шумихинского муниципального округа осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в муниципальный округ по магистральному газопроводу диаметром 426 мм КС Далматовская-Шумиха-Щучье со стороны Далматовского муниципального округа Курганской области от КС Далматовская, расположенной в муниципальный округе с. Песчано-Колодино.

Пущен в эксплуатацию участок магистрального газопровода Шумиха- Мишкино газопровода Шумиха-Мишкино- Юргамыш- Курган диаметром 426 мм.

В муниципальный округе г. Шумиха ( с. Каменное) расположена ГРС.

В настоящее время от ГРС Каменное газифицированы с. Каменное и г. Шумиха по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2.

На 01.01.2025г. газифицировано 15 из 46 населенных пунктов Шумихинского муниципального округа. Подключено к газу 6528 частных домовладений, переведены с сжиженного газа на природный 1648 квартир в многоэтажном жилом фонде. 16 многоквартирных домов имеют поквартирное газовое отопление (203 квартиры). Переходят на отопление природным газом предприятия муниципального округа,  проводятся работы по переводу отопительных котельных, работающих на угле, на природный газ.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

Уровень газификации Шумихинского муниципального округа составляет - 28% населенных пунктов. В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Шумихинском муниципальном округе, газифицировано природным газом: г. Шумиха, с. Каменное, с. Большая Рига, с. Карандашово, с. Карачельское, с. Малое Дюрягино, д Антошкино, п. Пристанционный, д Антошкино, с. Сажино, с. Птичье, с. Трусилово, с. Кипель, с. Большое Дюрягино.

Таблица 1.12.5-1 Баланс газоснабжения по видам потребления 

	Наименование потребителей
	Ед. измерения
	Потребление газа

	1
	2
	3

	Жилищно-коммунальное потребление
	тыс. м³/год
	21419,659

	Промышленность
	тыс. м³/год
	601,343

	Сельское хозяйство
	тыс. м³/год
	460,155

	Прочие
	тыс. м³/год
	1408,876

	Всего, тыс. м3/год
	тыс. м³/год
	23890,033


Часть населения Шумихинского муниципального округа еще пользуется сжиженным газом, однако, на перспективу, в связи с переходом потребителей муниципального округа на газоснабжение природным газом, потребность в сжиженном газе сократится. Сжиженным газом будут обеспечиваться отдельные малочисленные потребители, удалённые от газопроводов природного газа.

Основной проблемой в сфере газоснабжения Шумихинского муниципального округа является отсутствие централизованного снабжения природным газом большинства населенных пунктов.
1.4.  Водоснабжение

На территории Шумихинского муниципального округа централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в 25 населенных пунктах: г. Шумиха, с. Каменное, с. Большая Рига, д. Антошкино, д. Назарово, с. Крутая Горка, д. Котлик, с. Кушма, пос. Пристанционный, д. Хохлы, д. Карандашово, д. Забродино, с. Кипель, д. Горшково, с. Птичье, д. Сажино, с. Трусилово, с. Петухи, с. Галкино, с. Прошкино, с. Березово, с. Малое Дюрягино, д. Воробьево, с. Травяное, д. Куликово.

В остальных населенных пунктах водоснабжение организовано из личных скважин и колодцев.

Источником водоснабжения Шумихинского муниципального округа являются подземные воды. 

Основной водозаборный узел находится в районе населенного пункта Каменное, каптирует воды Миасского месторождения для нужд города Шумиха.  Протяженность водопроводных сетей муниципального округа ~ 191,049 км, в т.ч. по г. Шумиха – 94км. 

Очистка исходной воды пред подачей потребителям производится на ВОС производительностью 80 куб. м. /час, качество подаваемой в сеть воды в основном соответствует нормативным документам по следующим показателям: железо (~2,5–8 ПДК), бор (~5,5–6 ПДК), хлориды (~2,6ПДК), мутность (~4ПДК).

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Водоснабжение административных центров сельских поселений и крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, регулирующих емкостей (водонапорных башен) и разводящих водопроводных сетей. Большая часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев.

По данным Администрации Шумихинского муниципального округа в Шумихинском муниципальном округе за год подано 251,06 тыс. м3/год воды. Более подробные сведения указаны в следующей таблице.

Таблица 1.12.1- 2 – Сведения о потреблении воды в Шумихинском муниципальном округе

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход воды, тыс. куб. м/год

	1
	Население
	162,6

	2
	Коммунальные предприятия и общественные здания
	45,65

	3
	Предприятия и строительные организации
	37,99

	4
	Прочие потребители
	4,82

	
	Всего
	251,06


Водоснабжение города Шумиха и с. Каменное

На территории города Шумиха существует развитая, централизованная, кольцевая система водоснабжения, которая охватывает 92,64 % территории.

На территории села Каменное существует развитая, централизованная, кольцевая система водоснабжения, которая охватывает 87,73 % территории.

Централизованная система водоснабжения на территории г. Шумиха и с. Каменное обеспечивает водой население и социально-бытовые объекты, коммерческие предприятия и производство.

В настоящее время водоснабжение города Шумихи и с. Каменное осуществляется из палеоцен-нижнеэоценового (опокового) водоносного горизонта посредством групповых и одиночных скважин.

Водоснабжение с. Каменное и г. Шумиха осуществляется посредством группового водозаборного узла (ВЗУ) южного месторождения, включающих 5 скважин, и одиночных скважин (ул. Морозова, 56; ул. Белоносова, 49 Б; ул. Западная, 1; ул. Мелиораторов, 49; ул. Заречная, 6 Б; ул. Целинная, 8). В городе Шумиха находятся три резервные скважины на 5 тыс. куб. м подачи воды в сутки. Резервный ВЗУ третьего подъема расположен в с. Каменное (скважины № 1, № 2 № 9 и № 10), а также первого подъема – в д. Горшково, с. Кипель.

Запасы воды Миасского месторождения в количестве 26,3 тыс. м3/сут. Дебиты его скважин при небольших понижениях уровня воды достигают 56,7-70,7 л/сек (5,184 тыс. м3/сут.). Однако установленная производственная мощность водопровода составляет 1,95 тыс. м3/сут.

Дебет скважин южного месторождения оценивается запасом питьевых подземных вод в количестве 2000 м3/сут.

Максимальный суточный расход воды, согласно расчетам, составляет 698 м3/сут

Вокруг всех источников установлена зона санитарной охраны (ЗСО).

Водонапорные башни и резервуары одиночных скважин в г. Шумиха имеют высокую степень износа.

ВЗУ «Нефтебаза» включает артезианскую скважину и резервуар – емкость вместимостью от 100 до 500 м3 воды с защитным днищем, представляющем собой сооружение круглой формы, облицованное красным кирпичом, – водонапорная вертикально-расположенная башня для подачи питьевой воды.

ВЗУ ул. Целинная включает насосную станцию над артезианской скважиной, водонапорную башню (резервуар).

ВЗУ южного месторождения г. Шумиха состоит из пяти скважин, резервуара чистой воды, насосной станции и водовода.

ВЗУ ул. Западная расположен на территории бывшего Шумихинского мясоптицекомбината и включает артезианскую скважину и водонапорную башню 

ВЗУ третьего подъема с. Каменное включает резервуар чистой воды (РЧВ) 2000 м3 1997 г. ввода в эксплуатацию, находящийся в земле, блок емкостей 1977 г. и песковой бункер 1977 г. Песколовка и песковой бункер представляют собой неделимое сооружение, предназначенное для водоочистки. Станция имеет устройство поддержание давления в системе водопровода с частотным регулированием на базе насосов.

Качество воды из скважин и централизованной системы водоснабжения г. Шумиха контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском округах»).

Установленная производственная мощность водопровода составляет 1,95 тыс. м3/сут. Износ водопроводных сетей г. Шумиха и г. Каменное составляет 80%.

Общая протяжённость водопроводных сетей в с. Каменное составляет 7,5 км.

В городе Шумиха имеется 37 пожарных гидрантов. На территории с. Каменное пожарные гидранты отсутствуют.

Общий балансы подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2020 г. приведены в таблице 4 и таблице 5. Балансы составлены на основе предоставленных данных МУП «Городские коммунальные сети», администрации города. Системы горячего водоснабжения в городе отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 1.12.1-1 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2020 г. в г. Шумиха

	Показатель
	Объем, тыс. м3
	Доля от поданной воды, %

	1
	2
	3

	Объем поданной воды
	254,89
	100

	Объем реализованной воды
	221,84
	87,03

	Потери воды
	33,05
	12,97


Таблица 1.12.1-2 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2020 г. в с. Каменное

	Показатель
	Объем, тыс. м3
	Доля от поданной воды, %

	1
	2
	3

	Объем поданной воды
	34,48
	100

	Объем реализованной воды
	29,22
	87,75

	Потери воды
	5,26
	15,25


Таблица 1.12.1-3 Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее заборе и транспортировке в г. Шумиха

	Потери
	Объем потерь, тыс. м3/год
	Доля от общих потерь, %

	1
	2
	3

	Нормативные потери
	27,29
	82,57

	Потери вследствие порывов, утечек
	3,80
	11,5

	Погрешности в работе приборов учета
	0,85
	2,57

	Коммерческие потери (хищения, недоначисления)
	1,11
	3,36

	Всего
	33,05
	100


Таблица 1.12.1-4 Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее заборе и транспортировке в с. Каменное

	Потери
	Объем потерь, тыс. м3/год
	Доля от общих потерь, %

	1
	2
	3

	Нормативные потери
	4,34
	82,57

	Потери вследствие порывов, утечек
	0,60
	11,5

	Погрешности в работе приборов учета
	0,14
	2,57

	Коммерческие потери (хищения, недоначисления)
	0,18
	3,36

	Всего
	5,26
	100


Основные проблемы системы водоснабжения Шумихинского муниципального округа:

Основными проблемами в сфере водоснабжения Шумихинского муниципального округа являются:

· износ водопроводных сетей и насосного оборудования,

· отсутствие водопроводных очистных сооружений в с. Каменное, 

· нехватка водозаборных мощностей в летний период,

· большое количество бесхозных сетей,

· недостаточная развитость системы централизованного водоснабжения.

1.5. Водоотведение
Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в настоящее время на территории Шумихинского муниципального округа существует только в г. Шумиха., охватывающая 27,16 % территории города.

В северной части г. Шумиха имеется централизованная система водоотведения, где стоки удаляются сплавным методом. Канализационная сеть состоит из самотечных участков, расположенных в жилой застройке, ряда уличных коллекторов и центрального главного коллектора. Система водоотведения подключена к крупным общественным зданиям, некоторым производственным предприятиям и большей части многоквартирных домов.

Протяженность канализационных сетей в городе Шумихе составляет: - придомовая канализация – более 2670 м; - центральная канализация – более 21065 м. Общая протяженность коллекторов 31 км.

В г. Шумихе работают четыре канализационные насосные станции, стоки перекачиваются на очистные сооружения проектной производительностью 5 тыс. м3/сут., расположенные на северной окраине города. Канализационно-насосные станции располагаются по адресам: ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Советская, №5 – ул. Белоносова и одна ГКНС на территории очистных сооружений. Водоотведение бытовых и производственных сточных вод осуществляется раздельно от дождевых – по раздельной неполной схеме.

Очистные сооружения г. Шумихи построены и введены в эксплуатацию в 1981 году. Технология очистки сточных вод – биологическая. Мощность очистных сооружений – 5 тыс. куб. м в сутки. Предприятия и организации соблюдают нормы по составу сточных вод.
Техническое состояние централизованной системы водоотведения неудовлетворительное.

Очистные сооружения расположены на северной окраине г. Шумиха. От канализационных насосных станций и главного коллектора по напорному трубопроводу стоки подаются в ГКНС на очистные. Далее сточные воды подвергаются механической очистке в здании решеток, откуда стоки самотеком поступают в аэротенки (бетонные ванны с механическими аэраторами) очистных сооружений, где происходит переработка стоков в результате жизнедеятельности микро-организмов находящихся в аэротенках.

После нахождения, в течение определенного времени в аэротенках вода по бетонным жалобам поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание воды. Очищенная вода через верхнюю часть отстойников поступает в контактные резервуары, откуда перекачивается в биологический пруд, а отстой, собирающийся в нижней части отстойников, периодически сливается по отдельному желобу через задвижки на иловые карты и после их осушения (через систему дренажа) производится их очистка с помощью технических средств. Очистка иловых карт производится не менее 1 раз в год. Из средней части вторичных отстойников часть воды с живыми микро - организмами возвращается периодически в аэротенки насосами.

Производительность комплекса очистных сооружений – 1825 тыс. м3/год. Существующий дефицит мощностей очистных сооружений систем водоотведения отсутствует. Локальных очистных сооружений в городе не имеется.

В настоящее время очистка сточных вод в г. Шумиха фактически отсутствует. В г. Шумиха очистные сооружения канализации имеются, однако работают неэффективно. Причины ненормативной работы очистных сооружений: 

· не достигаются нормы ПДС;

· метод очистки не соответствует качеству подаваемых вод.

Локальных очистных сооружений в городе не имеется.

Главной причиной неэффективной работы очистных сооружений является нарушение правил их эксплуатации и плохое техническое состояние.

Выпуск недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в ручей Падь, далее ручей впадает в р. Каменка, являющейся притоком р. Миасс.

Баланс поступления сточных вод за 2020 год представлен в таблице 1.12.2-1.
Таблица 1.12.2-1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

	Мощность
	Объем поступления сточных вод, тыс. м3
	Доля от общего объема, %

	Хозяйственные и производственные стоки
	141,73213
	97,39

	Грунтовые воды (неорганизованный сток)
	6,571
	2,61

	Всего
	145,52
	100


В остальных населенных пунктах муниципального округа жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Основные проблемы водоотведения Шумихинского муниципального округа:

· отсутствие системы водоотведения в населённых пунктах;

· неудовлетворительно состояние открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод;

· очистные сооружения города Шумихи находятся в неудовлетворительном состояние, применяются устаревшие технологии очистки, отсутствуют технологии глубокой доочистки,;

· высокий физический износ сетей;

· вторая нитка очистных сооружений до настоящего момента не запущена в эксплуатацию;

· частичное отсутствие и разрушение канализационных надземных люков и коллекторов.

1.6.  Энергоснабжение
Электроснабжение Шумихинского муниципального округа и покрытие электрических нагрузок осуществляется от Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС») и от электрических сетей АО «СУЭНКО» через районную подстанцию «Шумиха» 110/35/10 кВ.

Таблица 1.12.3-2 Перечень подстанций на территории Шумихинского муниципального округа напряжением 35 кВ и выше.

	Наимено-вание подстанции
	Уровни напряжений, ВН/СН/
НН, кВ
	Год строительства, ввода в эксплуата-цию
	Ведомств. принадлеж-ность
	Кол-во и мощ-ность тр-ров МВА
	Ориентиров. загрузка тр-ра по стороне СН/НН, %
	Возможность модернизац. ПС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ПС 110/10 кВ Шумиха
	110
	1972
	АО «СУЭНКО»
	2 шт., 125 МВА / 200 МВА
	АТ1

СН = 12,27 %

НН = 1,7 %

АТ2

СН = 13,51 %

НН = 3,89 %
	ДА

	ПС 110/35/10 кВ Искра
	110
	1977
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 6,3 МВА
	Т1 СН = 0,0 %

НН = 2,66 %
	ДА

	ПС 110/10 кВ Свердловская
	110
	1975
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 6,3 МВА
	Т1 НН = 2,82 %
	ДА

	ПС 110/35/10 кВ Галкинская
	110
	1968
	АО «СУЭНКО»
	2 шт., 10 МВА / 10 МВА
	Т1 СН = 9,25 %

НН = 1,9 %

Т1 СН = 11,56 %

НН = 2,54 %
	ДА

	ПС 110/10 кВ Урал
	110
	1976
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 16 МВА
	Т1

НН = 6,58 %
	ДА

	ПС 35/10 кВ Карачельская
	35
	1970
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 2,5 МВА
	Т1

НН = 37,09 %
	ДА

	ПС 35/10 кВ Большая Рига
	35
	1975
	АО «СУЭНКО»
	2 шт., 1,8 МВА / 1,8 МВА
	Т1

НН = 0 %

Т2

НН = 13,13 %
	ДА

	ПС 35/10 кВ Травная
	35
	1970
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 1,8 МВА
	Т1

НН = 5,05 %
	ДА

	ПС 110/10 кВ Машзавод
	110
	2002
	АО «СУЭНКО»
	1 шт., 6,3 МВА
	Т1

НН = 65,83 %
	ДА


Опорным пунктом электроснабжения муниципального округа служит подстанция 110/35/10 кВ «Шумиха», на которой установлены один трансформатор мощностью 125,0 МВА и один трансформатор 200,0 МВА. Общая мощностью 325,0 МВА. 

Всего в муниципальном округе имеется 9 подстанций, на которых установлены 12 трансформаторов общей мощностью 387,8 МВА. По сетям 10 кВ запитаны ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

Питание подстанции 35кВ «Травная» осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Шумиха» по одноцепной ВЛ-35 кВ «Травная».

Питание подстанции 35 кВ «Карачельская» осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Шумиха» по одноцепной ВЛ-35 кВ «Карачельская».

Питание подстанции 35 кВ «Большая Рига» осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Шумиха» по одноцепной ВЛ-35 кВ «Большая Рига».

В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств, ежегодно устанавливаются лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями. Бесхозяйных электросетей нет. Количество ТП 10/0,4 кВ в Шумихинском муниципальном округе– 273 шт.

Источников генерации электроэнергии на территории Шумихинского муниципального округа нет.

Таблица 1.12.3-2 - Годовое энергопотребление муниципального округа Шумихинский

	Наименование потребителя
	Шумихинский РЭС

	
	Энергопотребление* (тыс. кВт/ч)
	Максимальная электрическая нагрузка (МВт)

	1
	2
	3

	Промышленные предприятия
	14 544,59
	2,731

	Сельскохозяйственные предприятия
	821,13
	0,154

	Жилой сектор
	25 958,21
	4,873


Размещенные на территории Шумихинского МО ПС 110кВ, ПС 35кВ и ТП 10/0,4 кВ не имеют часов загрузки до максимально допустимых значений.

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

· устаревшее оборудование на подстанциях и сетях 110-35-10-0,4 кВ;

· высокий износ сетей низкого напряжения,

· отсутствие учета расхода электроэнергии абонентами.

1.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает оставаться одной из актуальных, не смотря на так называемую «мусорную реформу». Почва в городе и в сельских населенных пунктах подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы. 

На территории Шумихинского муниципального округа размещена 41 свалка, ранее использовавшиеся для хранения жидких и твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время эти объекты закрыты, однако необходимо привести территорию бывших свалок в порядок.
Очистка населенных пунктов в основном проводится только в период проведения месячника по очистке и благоустройству. Планово-регулярной очистки в частном жилом секторе сельских населенных пунктов и в г. Шумиха не организовано. Отсутствие планово-регулярной очистки в частном жилом секторе, несвоевременный вывоз ТБО из контейнеров, недостаток контейнеров, низкая социальная ответственность отдельных граждан Шумихинского муниципального округа приводит к возникновению стихийных свалок в черте населенных пунктах, тем самым загрязняя почву. В настоящее время на территории округа не все площадки для сбора ТКО оборудованы соответствующим образом (имеют ограждение, твердое покрытие).

Промышленные отходы
Данных по количеству и составу промышленных отходов по Шумихинскому муниципальный округу нет. Утилизация ртутьсодержащих отходов осуществляется на предприятии «Меркурий» г. Кургана.
Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах. 

Для Шумихинского муниципального округа проблема утилизации биологических отходов остается актуальной, т.к. предприятий занимающихся утилизацией отходов нет.

Основные проблемы:
- Недостаточная степень оборудования контейнерных площадок для сбора ТКО;
- Низкая культура населения;

- Существующая застройка не позволяет разместить площадки для сбора ТКО в соответствиями с требованиями.

2. Перспективы развития муниципального образования Шумихинский муниципальный округ и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Прогноз перспективной численности населения

При прогнозировании численности населения муниципального округа учтены особенности социально-экономической и политической ситуации в Шумихинском муниципальный округе, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, предложенных вариантов развития в различных сферах жизнедеятельности муниципального округа.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в муниципальный округе находятся следующие: 

· разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и т.п.);

· снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического развития Шумихинского муниципального округа;

· укрепление института семьи.

Для  реализации этих направлений в муниципальный округе разработаны различные целевые программы.

Однако в существующих финансовых, социально-экономических реалиях увеличение численности населения представляет маловероятным. Демографическая обстановка в муниципальный округе характеризуется рядом проблем:

· сокращение численности населения;

· превышение миграционного оттока над естественным увеличением населения;

· старение населения;

· рост смертности от неестественных причин;

· кризис семьи, высокий уровень разводов;

· неблагоприятная экономическая обстановка в стране.

В связи с этим проектом предусматривается уменьшение численности постоянно проживающего населения, как городского, так и сельского. При этом численность населения уменьшится как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. 

Также в соответствии с общими демографическими тенденциями в стране, несколько увеличится рождаемость. Развитие системы здравоохранения позволит снизить уровень смертности.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией муниципального округа для решения демографических проблем. 

В ближайшие 10 лет существенных изменений возрастного состава в относительных показателях не произойдет. При этом значительно уменьшится количество детей и людей в трудоспособном возрасте в абсолютных показателях, что связано со структурой миграционного оттока.

В перспективе численность населения будет уменьшаться в основном за счет снижения численности сельского населения. 
2.2. План прогнозируемой застройки

В муниципальном образовании в основном планируются к строительству индивидуальные жилые дома.

Новое жилищное строительство предусматривается как на свободных территориях, так и за счет внутренних резервов существующих жилых зон. Основные площадки нового жилищного строительства предусматриваются в г. Шумиха, в остальных населенных пунктах выделенные территории под новое жилищное строительство не столь значительны.

Ежегодный прирост жилищного фонда составляет порядка 30-35 домовладений площадью 5500-6000 кв.м. Учитывая эти данные, а также убыль части существующего фонда, к 2030 году площадь жилищного фонда составит порядка 715 тыс. кв.м.
На территории Шумихинского муниципального округа реализуется Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее - Закон) предусматривающий предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства:

· для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона, предоставляются земельные участки в размере от 0,04 га до 0,20 га в границах населенных пунктов для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

· для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона, предоставляются земельные участки в размере от 0,5 га до 1 га для целей ведения личного подсобного хозяйства в населенных пунктах, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2019 г. № 330.

К населенным пунктам Шумихинского муниципального округа, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, согласно постановлению Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 г. N 330, относятся следующие: село Благовещенское, деревня Большое Субботино, село Крутая Горка, деревня Дубравная, деревня Котлик, деревня Красный Холм, деревня Курганова, деревня Межлесье, село Галкино, деревня Михайловка, село Прошкино, село Каменное, деревня Горшково, деревня Забродино, деревня Карандашово, село Кипель, село Карачельское, деревня Береговая, деревня Большое Дюрягино, село Кушма, поселок сельского типа Мичуринец, поселок сельского типа Пристанционный, деревня Хохлы, поселок сельского типа Хохлы, деревня Чеснокова, село Малое Дюрягино, село Березово, деревня Воробьево, поселок сельского типа Чистое, село Птичье, деревня Сажино, село Большая Рига, деревня Антошкино, деревня Назарово, село Стариково, деревня Большая Николаевка, деревня Кардаполова, деревня Родники, село Столбово, село Травяное, деревня Куликово, село Трусилово, село Петухи, деревня Лесная.

2.3. Прогноз развития отрасли теплоснабжения

Основными направлениями по совершенствованию схемы теплоснабжения потребителей Шумихинского муниципального округа намечены:

 - перевод существующих котельных, работающих на угле, на природный газ при газификации населенных пунктов;
 - замена в котельных изношенного оборудования: установка котлов с более высоким КПД, замена сетевых насосов, установка блочно-модульных котельных (БКУ), что будет способствовать экономии энергоресусов и средств на содержание котельных (блочно-модульные котельные полностью автоматизированы, снижаются затраты на заработную плату рабочим):

 - модернизация теплотрасс за счёт замены изношенных теплотрасс с использованием стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со сроком службы не менее 25 лет. Данная технология повышает долговечность теплопровода в 2-3 раза, снижает эксплуатационные расходы и потери в тепловых сетях.

Суммарные тепловые нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора муниципального округа, включая г. Шумиха, составят на перспективу около 115 Гкал/час.

Централизованным теплоснабжением от котельных намечается обеспечить существующий и новый многоквартирный жилой фонд, общественный фонд.  Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется, в основном, децентрализовано. В качестве источников теплоснабжения индивидуальной застройки населённых пунктов намечается использование индивидуальных котлов на газовом топливе.

Возможные ммероприятия   по развитию системы теплоснабжения 

	№

п./п.
	Наименование

	1
	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения Шумихинского муниципального округа

	2
	Передача муниципальных объектов теплоснабжения на основании концессионных соглашений.

	3
	Реконструкция сетей теплоснабжения


2.4. Прогноз развития отрасли газификации

ОАО «Промгаз» (г, Москва) в 2004 г.  выполнена разработка инвестиционного проекта газификации Курганской области, в составе которого разработана схема газификации Шумихинского муниципального округа (далее «Схема»).

Согласно «Схеме» газоснабжением природным газом намечено обеспечить 38 сельских населённых пунктов муниципального округа, общая протяжённость межпоселковых газопроводов составит около 238 км.

На момент разработки программы газификация новых населенных пунктов Шумихинского муниципального округа не утверждена региональной программой газификации.
Предусмотрено строительство двух новых ГРС -  ГРС Карачельское и ГРС Галкино.

Распределение природного газа от ГРС муниципального округа намечается межпоселковыми газопроводами  высокого давления 12 и 6 кгс/см2.

Развитие газификации Шумихинского муниципального округа природным газом  является приоритетным направлением. Потребление газа в муниципальном округе будет расти при одновременном снижении потребления угля и дров.

Мероприятия в сфере газоснабжения будут реализовываться при включении таких мероприятий в региональную программу газификации.

2.5. Прогноз развития водоснабжения
Предусматриваются дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Шумихинского муниципального округа. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

2. Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

3. Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

В сельских населенных пунктах имеются бывшие совхозные (колхозные) водопроводы, которые в настоящее время обслуживаются населением, так как из-за нерентабельности ни одна организация не берется за их эксплуатацию. К муниципальной собственности данные водопроводы не относятся.

Значительная часть населения пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

Мероприятия, направленные на развития существующей системы централизованного водоснабжения, включая мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности работы системы водоснабжения приведены ниже:

·  Принятие на баланс и в эксплуатацию существующие системы водоснабжения в с. Березово, с. Большая Рига, с. Галкино, д. Карандашово, с. Кипель, с. Крутая Горка, с. Кушма, с. Малое-Дюрягино, с. Птичье, д. Сажино, с. Травяное, с. Трусилово.

В системах водоснабжения промпредприятий как существующих, так и проектируемых предлагается максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также сооружений повторного и последовательного использования воды. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Возможные мероприятия   по развитию системы водоснабжения 

	№

п./п.
	Наименование

	1
	Реконструкция существующих сетей

	2
	Актуализация схемы водоснабжения

	3
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

	4
	Ограждение зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения


2.6. Прогноз водоотведения

Схема канализации

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф.

С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых, где нет канализации. В сельских населенных пунктах необходимо организовать систему канализации при расходах сточных вод более 50м3/сутки.

Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Основные технологические мероприятия по обеспечению экологической безопасности на очистных сооружениях и насосных станциях канализации.

· Подведение стоков к очистным сооружениям должно быть осуществлено по двум напорным линиям от муниципальных  насосных станций, с возможным пропуском 100% расхода по одной из оставшихся – при аварии или особом случае работы. Обе линии должны иметь переключения.

· Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем состоянии.

· На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на выпусках в водный объект.

Возможные мероприятия  по развитию системы водоотведения 

	№

п./п.
	Наименование

	1
	Перекладка изношенных сетей 

	2
	Актуализация схемы водоотведения

	3
	Реконструкция очистных сооружений г. Шумихи


2.7. Перспективы развития отрасли по обращению с отходами производства и потребления

Отходы производства и потребления, образованные на предприятиях муниципального округа, предлагается складировать на специально организованных накопительных площадках на территории самих предприятий с дальнейшим вывозом региональным оператором. Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

· максимально возможная утилизация, вторичное использование;

· экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

Мероприятия  по развитию отрасли по обращению с отходами производства и потребления

	№

п./п.
	Наименование

	1
	обустройство существующих контейнерных площадок для сбора мусора в соответствии с санитарными требованиями;



2.8. Перспективы развития отрасли по электроснабжению

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области».

Согласно нормативам, укрупнённой показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

· Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 1360 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4160, со стационарными электроплитами, соответственно, 1920 кВт ч/год на 1 человека и 4640 часов;

· Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100, со стационарными электроплитами, соответственно, 1650 кВт ч/год на 1 человека и 4900 часов.

Таблица 2.10.3-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во населения чел.
	Годовое электропотребление, млн. кВт
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сельское поселение Березовский сельсовет (упраздненное)
	201
	0,19095
	0,047

	2
	Сельское поселение Благовещенский сельсовет (упраздненное)
	184
	0,1748
	0,043

	3
	Сельское поселение Большевистский сельсовет (упраздненное)
	515
	0,48925
	0,119

	5
	Сельское поселение Галкинский сельсовет (упраздненное)
	341
	0,32395
	0,079

	6
	Сельское поселение Каменский сельсовет (упраздненное)
	567
	0,53865
	0,131

	7
	Сельское поселение Карачельский сельсовет (упраздненное)
	488
	0,4636
	0,113

	8
	Сельское поселение Кушмянский сельсовет (упраздненное)
	383
	0,36385
	0,089

	9
	Сельское поселение Мало-Дюрягинский сельсовет (упраздненное)
	297
	0,28215
	0,069

	10
	Сельское поселение Птичанский сельсовет (упраздненное)
	462
	0,4389
	0,107

	11
	Сельское поселение Рижский сельсовет (упраздненное)
	390
	0,3705
	0,09

	12
	Сельское поселение Стариковский сельсовет (упраздненное)
	320
	0,304
	0,074

	13
	Сельское поселение Столбовский сельсовет (упраздненное)
	158
	0,1501
	0,037

	14
	Сельское поселение Травянский сельсовет (упраздненное)
	150
	0,1425
	0,035

	15
	Сельское поселение Трусиловский сельсовет (упраздненное)
	319
	0,30305
	0,074

	16
	Городское поселение город Шумиха (упраздненное) 
	15740
	21,406
	5,146

	17
	Муниципальный округ Шумихинский
	20515
	25,943
	6,253


Таблица 2.10.3-2 Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности и прочих потребителей
	№ п/п
	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	1
	2
	3

	1
	Жилищно-коммунальный сектор
	6,253

	2
	Промышленность и прочие потребители
	2,885

	3
	Итого
	9,138


Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со утверждённой инвестиционной программой развития электрических сетей Акционерного общества «Сибирско- Уральская энергетическая компания» по Курганской области на период 2023-2027 годов планируются следующие мероприятия регионального значения:

· Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Шумихинском округе;

· Реконструкция ВЛ 110 кВ Чернявская-Щучье-Т-Шумиха-Т-Мишкино-Т-Юргамыш-Т-Боровская;

· Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала ЗЭС (Шумихинский округ);

· Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском округе;

· Строительство ТП 10/0,4 кВ в Шумихинском округе;

· Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шумихинском округе в том числе ПС 110/35/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Шумиха, ПС 110/35/10 кВ Галкинская.

Возможные мероприятия  по развитию отрасли электроснабжения

	№

п./п.
	Наименование

	1
	Заключение договоров аренды мест крепления светильников на опорах ВЛ


3.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

	ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
	2026
	2027

	2028
	2029
	2030

	Теплоснабжение

	Надежность работы системы, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	количество аварий в системе, шт
	2
	1
	1
	1
	1

	количество инцидентов в системе, шт
	3
	3
	2
	2
	2

	количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час
	3
	2
	2
	1
	1

	Водоснабжение,  водоотведение

	Надежность работы системы, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	количество аварий в системе, шт
	10
	9
	8
	7
	6

	количество инцидентов в системе, шт
	20
	18
	16
	14
	12

	количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
	10
	9
	8
	7
	6

	длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час
	100
	90
	80
	70
	60

	Газоснабжение

	Количество газифицированных населенных пунктов
	15
	15
	15
	15
	15

	Сбор и утилизация ТБО

	Увеличение количества оборудованных площадок для сбора ТКО в общем числе площадок
	60%
	70%
	80%
	90%
	100%

	Улучшение эстетического вида населенных пунктов муниципального округа
	да
	да
	да
	да
	да

	Электроснабжение

	Оплата заключенных договоров аренды мест крепления светильников на опорах ВЛ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


4. Программные мероприятия

Программные мероприятия представлены в приложении  к Программе.

5. Источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Шумихинского муниципального округа.

Привлечение

средств
областного
 и федерального бюджета (по согласованию) предполагается на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным  законодательством. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться внебюджетные средства (по согласованию). В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий в организациях коммунального комплекса используются собственные и заемные средства этих организаций, средства, полученные в результате надбавки к тарифам при реализации инвестиционных программ. 

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта муниципальный бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования из областного и федерального бюджетов (по согласованию), как и привлекаемые внебюджетные средства (по согласованию) также имеют характер прогноза. Мероприятия по газификации населенных пунктов, будут осуществляться при условии включения Шумихинского муниципального округа в региональную программу  газификации.
6. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Программы

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Шумихинского муниципального округа Курганской области включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту    систем коммунальной инфраструктуры;

срок реализации данных мероприятий;

финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами, выполнение целевых показателей программы. 

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии муниципального округа.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит улучшить условия и уровень жизни жителей Шумихинского муниципального округа,  обеспечить бесперебойное водоснабжение и сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы; увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги; повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора, вывоза, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

· увеличить объем предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО

· уменьшить количество несанкционированных свалок; 

· улучшить эстетический облик территории муниципального образования;  

7. Система управления Программой и контроль  над ходом ее выполнения
Координатор Программы – Администрация Шумихинского муниципального округа.

Исполнители основных мероприятий Программы:

– Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры:

- Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа  Курганской области;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Шумихинского муниципального округа Курганской области.

8. Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Шумихинского муниципального округа.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

- согласование (в том числе при пересмотре) Программы;

- утверждение (в том числе при пересмотре) Программы.

Принципами проведения мониторинга выполнения Программы являются:

– достоверность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

– актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей Программы, а также существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры;

– постоянство – мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

– единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам.

 Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям характеризующим выполнение данной Программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

При проведении мониторинга выполнения Программы отчетным периодом является год. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению Программы.

Информация в рамках проведения мониторинга передается по сети Интернет  в электронном виде, а также на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью передающей стороны.

По итогам мониторинга,  Администрация Шумихинского муниципального округа оценивает влияние реализации Программы на состояние систем коммунальной инфраструктуры и условия ее эксплуатации организациями коммунального комплекса посредством проведения сравнения полученных по результатам мониторинга значений показателей со значениями, установленными при согласовании (утверждении) Программы. При наличии значительных отклонений производится выявление и анализ причин этих отклонений. Результаты мониторинга могут являться основанием для досрочного пересмотра Программы. При этом основанием для пересмотра могут являться результаты мониторинга только по тем показателям, которые устанавливались при разработке Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приложение к постановлению Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 02.02.2026г. №49  «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2026 – 2030 годы»


	
	Основные мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2026-2030 годы»

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты, тыс. руб.
	Эффект

	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	16

	Развитие системы  теплоснабжения
	 

	1
	  Разработка (Актуализация) Схемы теплоснабжения Шумихинского муниципального округа
	муниципальный бюджет
	1250
	
	280
	300
	320
	350 
	Обеспечение норм законодательства в сфере теплоснабжения

	2
	Замена оборудования муниципальных котельных (в том числе обеспечение автономными источниками электроэнергии)
	муниципальный бюджет
	800
	
	200
	200
	200
	200
	Сокращение затрат 

на содержание котельной, обеспечение безаварийной работы, повышение надежности.

	
	
	областной бюджет (по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	

	  3
	Замена тепловых сетей
	муниципальный бюджет
	600
	
	150
	150
	150
	150
	Обеспечение безаварийной работы, повышение надежности.

	 
	Всего
	 
	2650
	
	630
	650
	670
	700
	 

	Развитие системы  водоснабжения

	1
	Разработка (актуализация) схемы водоснабжения 
	муниципальный бюджет
	600
	
	600 
	 
	 
	 
	Обеспечение требований законодательства в сфере водоснабжения

	2
	Замена оборудования для водоснабжения
	муниципальный бюджет
	7500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	Обеспечение бесперебойной подачи воды

	3
	Реконструкция водопроводных сетей
	областной бюджет (по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи воды

	
	
	муниципальный бюджет
	1750
	350
	350
	350
	350
	350
	

	4
	Расходы на содержание объектов водоснабжения
	муниципальный бюджет
	6500
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	Обеспечение надежного водоснабжения

	5
	Обеспечение водоснабжением земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям
	муниципальный бюджет
	1000
	1000
	
	
	
	
	Обеспечение водоснабжения, улучшение качества жизни населения

	
	
	областной бюджет (по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего
	 
	17350
	4150
	3750
	3150
	3150
	3150
	 

	Развитие системы водоотведения

	1
	Реконструкция канализационных сетей, канализационных колодцев, водопропускных труб
	муниципальный бюджет
	750
	150
	150
	150
	150
	150
	Повышение надежности, снижение затрат, числа аварий

	2
	Разработка (актуализация) схемы водоотведения
	муниципальный бюджет
	350
	
	350
	
	
	
	Обеспечение требований законодательства в сфере водоснабжения

	 Всего
	 
	1100
	150
	500
	150
	150
	150
	 

	Развитие системы сбора и утилизации ТБО

	1
	Оборудование площадок для сбора ТКО
	муниципальный бюджет
	5000
	1000 
	1000
	1000
	1000
	1000
	Улучшение экологической обстановки

	Всего
	
	5000
	1000 
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	Развитие системы электроснабжения

	1
	Заключение договоров аренды мест крепления светильников на опорах ВЛ
	
	4200
	840
	840
	840
	840
	840
	Обеспечение нормативного состояния освещения дорог

	 Всего
	 
	4200
	840
	840
	840
	840
	840
	 

	 Всего по программе
	 
	30300
	6140
	6720
	5790
	5810
	5840
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



